利君中药中药材粉碎机需求及报价要求

1. 说明：

我公司中药材粉碎需要采购专用粉碎设备二台套，请相关单位按照需求进行报价。

二、基本要求如下：

1、洁净区内使用，符合GMP规范要求，负压立轴式粉碎结构，无扬尘（无尘粉碎）。除尘箱置于洁净室内，易于收集物料，除尘滤袋或滤芯数量尽量少，利于拆卸清理。

2、机体及管道易清洁，管道连接为快接活口，便于拆卸清理。

3、与物料接触材料（含管道）需符合药品生产对材质的要求，未接触物料部位材质为不锈钢材质，要求耐潮湿不生锈。

4、满足常规物料细度120目时，产量不低于150公斤/小时。

5、具备低温粉碎接口。粉碎特殊品种如麻仁，细度100目，要求产量能够达到100公斤/小时。

6、粉碎细度范围：80目-200目。尽量不是筛网结构筛粉，如不能满足无筛网要求，则筛网要求为整体式筛网，可整体更换，不能为现场粘接式筛网形式。

7、配置前置破碎设备，要求能够破碎葛根（粗5公分、长10公分原材料）、泽泻、龟甲等原材料，破碎后满足后级粉碎要求。（破碎设备不得扬尘）。

8、控制系统采用PLC控制及触摸屏人机界面，保护功能齐全。防爆要求：控制柜防尘防水密封良好，控制柜防爆等级不低于ExiD IIIA T250 DA，配备防爆电机，除尘箱设置泄爆口。

9、随机带说明书及图纸，随机工具齐全。提供设备验证资料。

10、粉碎机易损件（粉碎刀片）、物料管道应提供最少生产量更换周期及报价。

三、其它要求：

如配置不能满足上述要求，但功能满足，请单独说明。其它特有功能请文字说明。

四、报价要求：

1、供方保证质量，终生服务。开具13%增值税专用发票。

2、满足上述要求及主要功能描述及必要的材料材质说明。

3、供方须提供 ：

⑴、厂家授权文件证明，营业执照、资质证书、生产技术能力等证明文件。

⑵陕西和全国业绩、客户名单及联系电话。

⑶ 付款方式。

⑸、最快交货周期。

⑹、质保承诺及时效。

⑺、售后服务承诺等有关证明文件。

⑻、其它证明文件

4、各报价单位请按要求将报价[**资料盖章扫描**发电子邮件至 448492726@qq.com](mailto:资料盖章扫描发电子邮件至%20448492726@qq.com),咨询联系电话联系人：吴经理0913-2119869，陈经理0913-2110883 截止日期为2023年8月27日。我公司将组织相关人员进行评估比选，确定优胜及试机单位。

陕西利君现代中药有限公司

2023年8月22日